Liste des codes VIDEOTEXT (Minitel)

00    ' caractère null
05    ' demande d'identification
07    ' dring
08    ' curseur à gauche
09    ' curseur à droite
0A    ' curseur en bas
0B    ' curseur en haut
0C    ' efacement de page
0D    ' retour chariot
0E    ' passage en G1
0F    ' passage en G0
11    ' curseur on
12 XX ' répétition
   XX    ' Nombre de répétition + 40
13 XX ' touches spéciales et commandes diverses
   41    ' envoi
   42    ' retour
   43    ' répétition
   44    ' guide
   45    ' annulation
   46    ' sommaire
   47    ' correction
   48    ' suite
   49    ' connection-fin
   4A    ' mise en marche correction d'erreur
   4B    ' arret correction d'erreur
   4C    ' acq. retournement modem (1200-75)
   4D    ' acq. retournement inverse (75-1200)
   50    ' aquittement connexion
   51    ' aquittement changement vitesse
   53    ' aquittement dét porteuse (connexion, decon. modem)
   54    ' aquittement prise péri. en service
   56    ' acq. changement mode de fonctionnement
   57    ' acq. mise en transparence
   6C    ' détection sonnerie (M2)
14    ' curseur off
18    ' efface fin de ligne
19    ' passage en G2
1A    ' signal d'erreur
1B XX ' escape
   23 XX YY 
      20 YY ' validation attribut sur tout l'écran
      21 YY ' dévalidation   "     "  "    "     "
         YY    ' attribut
   28 XX ' jeu de caractère dans G0 (M2)
   29 XX ' jeu de caractère dans G1 (M2)
      42    ' américain
      52    ' français
      33    ' m12
      30    ' vt100
   35 XX ' mise en route périphérique
   36 XX ' arret périp.
   37 XX ' attente perip.
      40    ' imprimante
      41    ' enregistreur
      42    ' mode roll up
      43    ' mode roll down
   39 XX ' protocole PRO1
      53    ' prise de ligne (M2)
      57    ' libération ligne (M2)
      5A    ' demande status numérotation (M2)
      67    ' deconnexion du modem
      68    ' connexion du modem
      6C    ' retournement du modem
      6D    ' retournement inverse
      6E    ' acquittement de retournement (demande ?)
      6F    ' passage en mode maitre
      70    ' demande status terminal
      72    ' demande status fonctionnement
      74    ' demande status vitesse
      76    ' demande status protocole
      78    ' téléchargement bloc 1
      79    ' téléchargement bloc 2
      7A    ' identification bloc 2
      7B    ' identification terminal
   3A XX YY ' protocole PRO2
              Codes récepteur et émetteur :
                 Module     Emission     Réception
                 Ecran         50           58
                 Clavier       51           59
                 Modem         52           5A
                 Prise péri.   53           5B
                 Téléphonie    54           5C
      5B YY ' réponse demande status numérotation (M2)
         4D    ' en numérotation
         44    ' libre
      62 YY ' demande status d'un module
         YY    ' code récepteur ou émetteur
      64 YY ' diffusion restreinte des acq.
      65 YY ' diffusion systématique des acq.
         YY    ' code récepteur
      66 YY ' mise en transparence
         YY    ' nombre d'octet
      69 YY ' mise en route mode fonct. particulier
      6A YY ' arret mode fonct. particulier
         43    ' mode rouleau
         46    ' loupe haut
         47    ' loupe bas
      6B YY ' prog. vitesse périp.
         52    ' 300 bauds
         64    ' 1200 bauds
         76    ' 4800 bauds
         7F    ' 9600 bauds
      6F 31 ' passage en mode esclave
      71 YY ' réponse demande status terminal
         YY    ' octet de status
               b1 : parité
               b2 : 1
               b3 : 0
               b4 : fil PT sur prise péri.
               b5 : détectionn porteuse
               b6 : 0
               b7 : vitesse serveur-minitel
               b8 : état terminal à la connexion
      73 YY ' réponse demande status fonctionnement
         YY    ' octet de status
      75 YY ' réponse demande status vitesse
         52    ' 300 bauds
         64    ' 1200 bauds
        76    ' 4800 bauds
         7F    ' 9600 bauds
      77 YY ' réponse demande status protocole
         YY    ' octet de status
               b1 à b6 : inutilisé
               b7 : 0 = acq. vers prise
               b8 : 0 = acq. vers modem
   3B XX YY ZZ ' protocole PRO3
      52 3X 3Y ' numérotation à l'écran
         3X 3Y    ' ??? Ex : 33 33
      60 YY ZZ ' arret d'aiguillage
      61 YY ZZ ' mise en route d'aiguillage
         YY ZZ    ' code récepteur, code émetteur
      63 YY ZZ ' réponse demande status module
         YY ZZ    ' code récepteur ou émetteur, octet de status
                  b1 : parité
                  b2 : 1
                  b3 : 0
                  b4 : 0 (téléphonie ?)
                  b5 : prise péri.
                  b6 : modem
                  b7 : clavier
                  b8 : écran
      69 5A 42    ' appel auto. (M2)
   40    ' car. noir
   41    ' car. rouge
   42    ' car. vert
   43    ' car. jaune
   44    ' car. bleu
   45    ' car. magenta (mauve)
   46    ' car. cyan (bleu clair)
   47    ' car. blanc
   48    ' clignotement
   49    ' fixe
   4A    ' fin incrustation
   4B    ' début incrustation
   4C    ' taille normale
   4D    ' double hauteur
   4E    ' double largeur
   4F    ' double hauteur et double largeur
   50    ' fond noir
   51    ' fond rouge
   52    ' fond vert
   53    ' fond jaune
   54    ' fond bleu
   55    ' fond magenta
   56    ' fond cyan
   57    ' fond blanc
   58    ' masquage
   59    ' fin de lignage
   5A    ' début de lignage
   5C    ' fond normal
   5D    ' inversion de fond
   5E    ' fond transparent
   5F    ' démasquage
   61    ' demande de position
1E    ' home
1F XX YY ' positionnement curseur ou réponse à une demande de
           position
   XX    ' ligne + 40
   YY    ' colonne + 40
20 à 7F    ' caractère imprimable

Remarques utiles :
* Couleurs de la plus claire à la plus foncée :
  blanc, jaune, cyan, vert, magenta, rouge, bleu, noir
* Taille et fond inverse indisponible en semi-graphique.
* Lignage en semi-graphique = mosaique disjointe
* Validation d'un attribut de lignage ou de masquage ou une
  couleur de fond : car. semi-graphique ou un espace
* Protocoles 78 à 7B impossible depuis la prise péri-inf.